0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

0 20 40 60 Beam current (nA)

Trk. efficiency b=-0.00594489

Positive tracks

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

20 40 60 80 Beam current (nA) b=-0.00516146

Negative tracks