0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100 120 140 Beam current (nA) f.m.=Curr.*eff.tracks